**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристика** |
|  | Аккумулятор  | стартерный, марка 6CT-132A3, напряжение12 В, емкость 132 А/ч, кислотный, ГОСТ 959-2002 |
|  | Аккумулятор | стартерный, марка 6СТ-75, напряжение 12 В,емкость 75 А/ч, кислотный, ГОСТ 959-2002 |
|  | Аккумулятор | стартерный, марка 6СТ-90АЗ, напряжение 12В, емкость 90 А/ч, кислотный, ГОСТ 959-2002 |
|  | Аккумулятор | стартерный, марка 6СТ-190А, напряжение 12В, емкость 190 А/ч, ГОСТ 959-2002 |
|  | Аккумулятор | стартерный, марка 6СТ-60АЗ, напряжение 12В, емкость 60 А/ч, кислотный, ГОСТ 959-2002 |